ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	№
	ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
	Предложения участника конкурса
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	Наименование оборудования: 
Управляемый сетевой коммутатор уровня доступа с поддержкой PoE+ для организации сетевой инфраструктуры офиса.
Количество: 5 (пять) единиц.

	Обязательно указать марку и модель предлагаемого оборудования
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	Общие требования
Коммутатор должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, произведенным не ранее 2025 года, без восстановленных или бывших в употреблении компонентов.
Оборудование должно поставляться в заводской упаковке с комплектом документации производителя.
Поставляемое оборудование должно обеспечивать возможность эксплуатации в составе существующей сетевой инфраструктуры Банка.
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	Функциональные требования
Коммутатор должен поддерживать:
· коммутацию Ethernet 10/100/1000 Мбит/с;
· управление через WEB-интерфейс, CLI, SSH и SNMP;
· создание и администрирование VLAN;
· агрегацию каналов (LACP IEEE 802.3ad);
· зеркалирование портов (Port Mirroring);
· контроль широковещательного трафика;
· QoS;
· STP/RSTP/MSTP;
· DHCP Snooping;
· ACL (Access Control Lists);
· IPv4 и IPv6;
· обновление программного обеспечения без замены оборудования.
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	Технические характеристики
Количество портов Ethernet RJ45: не менее 24 портов 10/100/1000Base-T.
Количество оптических портов: не менее 4 портов SFP+ со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с.
Поддержка PoE: IEEE 802.3af и IEEE 802.3at (PoE+).
PoE-бюджет: не менее 450 Вт.
Максимальная мощность на порт: не менее 30 Вт.
Коммутационная матрица: не менее 120 Гбит/с.
Скорость пересылки пакетов: не менее 90 Mpps.
Размер таблицы MAC-адресов: не менее 16 000 записей.
Поддержка VLAN: IEEE 802.1Q, не менее 4096 VLAN.
Оперативная память: не менее 512 МБ.
Постоянная память: не менее 16 МБ.
Форм-фактор: 19”, 1U Rackmount.
Питание: 100–240 В AC, 50/60 Гц.
Рабочая температура: не уже диапазона от -20°C до +60°C.
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	Требования к надежности
Среднее время наработки на отказ (MTBF): 
не менее 200 000 часов.
Оборудование должно обеспечивать круглосуточный режим эксплуатации 24×7×365.
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	Комплект поставки
· коммутатор;
· комплект крепления в 19-дюймовую стойку;
· кабель электропитания;
· документация производителя.
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	Гарантийные обязательства
Гарантия производителя или поставщика: не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи.
Поставщик обязан обеспечить сервисную поддержку и замену неисправного оборудования в течение гарантийного срока.
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	Требования к эквивалентности
Допускается поставка эквивалентного оборудования при условии полного соответствия или превышения всех указанных технических характеристик и функциональных возможностей.

	

	
	Указать стоимость за 1 шт.
Указать стоимость за 5 шт.
(с учетом налогов и сборов КР)
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