Техническое задание №3
	№
	Наименование и технические характеристики 
	Эскиз
	Предложение участника конкурса

	1
	Цифровое переговорное устройство клиент-кассир
(аналог STELBERRY S-400)
	ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ
	100...8200 Гц

	ЛИНИЯ СВЯЗИ
	4-х проводная

	ДАЛЬНОСТЬ ЛИНИИ СВЯЗИ
	до 300 метров

	ТИП КНОПОК
	Сенсорные

	РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
	16 уровней

	РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
	16 уровней

	МОЩНОСТЬ ПУЛЬТА «КАССИР»
	1.0 Вт

	МОЩНОСТЬ ПАНЕЛИ «КЛИЕНТ»
	1.5 Вт

	ГРОМКОСТЬ ПУЛЬТА «КАССИР»
	89 дБ

	ГРОМКОСТЬ ПАНЕЛИ «КЛИЕНТ»
	78 дБ

	МАТЕРИАЛ КОРПУСА ПУЛЬТА «КАССИР»
	Тактильный пластик

	МАТЕРИАЛ КОРПУСА ПАНЕЛИ «КЛИЕНТ»
	Алюминий

	ВЕТРОВАЯ ЗАЩИТА
	Акустический поролон

	ПИТАНИЕ
	12 Вольт

	ПОТРЕБЛЕНИЕ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ
	до 40 мА

	ПОТРЕБЛЕНИЕ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
	до 280 мА

	ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
	-40...+50° С



	[image: ]
	Стоимость за 1 шт.
	[bookmark: _GoBack]Стоимость за 2 шт.

	
	Итого стоимость с учетом налогов и сборов, включая стоимость доставки
	
	
	



Примечание: 
Адрес доставки: 
Г. Бишкек, ул. Московская 161

При оценки технических требований участник конкурса должен иметь возможность предоставить образец по адресу: г. Бишкек, ул. Московская 161.
При заполнении технического задания необходимо обязательно указать марку и модель предлагаемых переговорных устройств. В случае не предоставления информации о модели, предложение поставщика может быть отклонено как несоответствующее требованиям Банка
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