ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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	СЧЕТЧИК-СОРТИРОВЩИК БАНКНОТ (ДВУХКАРМАННЫЙ)
(с функцией сортировки по ветхости)

Определение подлинности в сортировщике:
1. Двухсторонний ИК сканер работающий на отражение и просвет;
2. Магнитный датчик, датчик скотча, ультрафиолетовый датчик.
Скорость обработки:
пересчет – не менее 1600 банкнот/минуту 
подсчет по номиналу - 1600 банкнот/минуту 
подсчет со сканированием серийного номера – не менее 1200 банкнот/минуту 
сортировка по ветхости – не менее 1200 банкнот/минуту 
Работа со следующими валютами: KGS, RUB, USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CNY (с возможностью увеличения до 32 видов валют)
Основные технические характеристики:
Вместимость бункера:  не менее 500 шт.
Вместимость укладчика: не менее  250 шт.
Вместимость кармана для бракованных банкнот: не менее 100 шт.
Подходящий размер купюры / Длина:  85 мм ~ 190 мм.  Ширина:  60 ​​мм ~ 10 мм.
Подходящая толщина купюры: 0,08 мм ~ 0,12 мм.
Возможности подключения:  порт принтера / 2 внешних порта ПК: RS232, Порт LAN:  RJ45.
Внешний порт дисплея:  RJ12.
Разъем памяти:  карта Micro-SD.
Обнаружение подделок: 
ультрафиолетовое (УФ) обнаружение,
Обнаружение магнетизма (МГ),
Обнаружение инфракрасного (ИК) изображения, 
Двойное обнаружение CIS.
Электропитание: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Гарантия: 12 календарных месяцев
Адрес поставки:
 Филиал ОАО «Капитал Банк» : г. Ош, пр. Масалиева, 50 "Г"
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	Обязательно указать предлагаемую модель с техническими характеристиками и возможностями
	
	
	


При заполнении технического задания участник конкурса обязательно должен указать модель предлагаемого оборудования с описанием предлагаемых технических характеристик (без указание техническое задание будет рассматриваться как несоответствующее техническим требованиям Банка)
