№ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

От «15» ноября 2021 г.\_

**Приглашение к участию в тендере**

Всем организациям, независимо от форм собственности, зарегистрированным на территории Кыргызской Республики

**Дата «15» ноября 2021года**

Источник финансирования: собственные средства

1. ОАО « Капитал Банк» и Тендерная комиссия ОАО «Капитал Банк» объявляет конкурс на закупку инкассаторской автомашины в количестве 1 (одной) единицы со следующими параметрами:

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Модель, двигатель, КПП | Mersedes-benz sprinter, 2.2 CDI, 150 л.с. (т-дизель) / 6-ст., мех. |
| Полная масса, грузоподъемность, кг | 3,500 / 1,560 кг |
| Внешние размеры кузова, колесная база Д / Ш / В | 5,245 / 1,993 / 2,415; 3,250 мм |
| Привод | Задний |
| Объем грузового отсека, м³ | 7.5 м³ |
| Топливный бак | 75 л |
| Год выпуска | С 2013 и выше |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABS, ASR, BAS, EBV, ROM, RMI, LAC, EUC, TSA, +BDW, +EBP | Сиденье водителя регулируется по высоте | | Фронтальная подушка безопасности водителя |
| ESP - электронная система курсовой устойчивости | Регулируемый руль | | Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира |
| Ассистент движения на подъем | Гидроусилитель руля | | Иммобилайзер |
| Бортовой компьютер | Дисковые тормоза | | Электроуправление зеркал c обогревом |
|  |  | |  |
|  | | | |
| **Расход топлива** | | | |
| Городской цикл (л / 100км) | | 15.2 | |
| Загородный цикл (л / 100км) | | 12 | |

### Спецификация бронирования:

1. Сигнально-громкоговорящая установки (СГУ), тип балка, проблесковые маячки синего цвета, 3-х тоновая сирена с громкоговорителем;
2. Цветографическая схема - зеленые полосы на кузове бронеавтомобиля.
3. Два отсека: бронированный инкассаторский отсек с 4 сиденьями с ремнями безопасности, и два сертифицированных инкассаторских сейфа в грузовом отсеке;
4. Внутреннее стальное бронирование инкассаторского отсека по всем вертикальным плоскостям, крыши;
5. Молированные бронированные стекла с противоосколочною пленкой, повторяющие форму штатного остекления, установленные вместо лобового стекла, стекол водителя и напарника;
6. Электроподогрев лобового бронированного стекла (опция);
7. Способ установки бронированных элементов – внахлест (дополнительная защита стыков бронелистов);
8. По контуру проемов всех бронированных дверей устанавливаются дополнительные рамы-отбойники из бронестали, защищающие от осколков;
9. Усиление дверных стоек;
10. Усиление дверных петель со стороны дверей, со стороны стоек;
11. Два смотровых броне окна в салоне;
12. Три бойницы, скрытого типа для ведения огня из салона;
13. Бронированный вентиляционно-эвакуационной люк заводского исполнения;
14. Специальные внутренние механические дверные замки (ригельная система), которые обеспечивают защиту от взлома и отсутствие вибрации при движении. Функция разгрузки петельного узла и дверного замка. Травмобезопасное исполнение ригелей;
15. Система свето-звукового оповещения о положении ригелей специальных механических замков дверей и сейфовых дверей;
16. Механизмы разгрузки дверей водителя и напарника;
17. Ограничители открывания двери водителя и напарника;
18. Боковые бронированные двери в инкассаторский отсек;
19. Специальный пол с износостойким покрытием;
20. Внутренняя декоративная отделка ковротканью бронированных элементов салона;
21. Освещение в инкассаторском и грузовом отсеках;
22. Дополнительные поручни в салоне;
23. Крючки для одежды;
24. Сертифицированный сейф временного хранения ценностей, кассет банкоматов, крупногабаритных ценностей (ТЗЦ),. Используется для перевозки валютных ценностей в кассетах для АТМ (банкоматов) в грузовом отсеке. Комплектация сейфа: двери сейфовые с ригельным механизмом; сертифицированный сейфовый замок; освещение светодиодного типа;
25. Сертифицированный сейф инкассаторский, оборудованный приемным лотком используется для транспортировки инкассаторских сумок. Запатентованная система двухсторонней выгрузки из сейфа: внешние двери плюс внутренние двери выгрузки. Комплектация сейфа: загрузочный лоток, оборудованный замком; две двери сейфовые с ригельным механизмом; освещение светодиодного типа; - сертифицированные замки.
26. Система «Интерком» - переговорное устройство «водитель-улица»;
27. Ширококонтурная камера заднего вида с дисплеем у водителя;
28. Автоматическая система пожаротушения моторного отсека.

### Дополнительное оборудование:

1. Спецконтейнеры с системой окрашивания ценностей несмываемыми чернилами (опция).
2. Видеорегистратор;
3. Установка огнетушителя – 2 шт.;
4. Усановленная радиостанция;
5. Монтаж системы GPS (тревожная кнопка, вывод сигнала тревоги на пульт банка или ДСО);
6. Раскладной столик в салоне;
7. Крепление под оружие с фиксатором;
8. Дополнительное сидение в салоне (стационарное, откидное, диван);
9. Автомагнитола, CD, USB, 2 динамика, антенна;
10. Аварийный набор (ЗИП);
11. Крепление запасного колеса в багажном отсеке.
12. Круговая броне защита салона класса 3Б
13. Усиленная ходовая часть
14. Пулезащитное остекление класса 3Б
15. Система климат- контроля
16. Камера заднего вида с выводом видеоизображения на монитор в кабине водителя
17. Сертификат на бронированные элементы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

1. Всем заинтересованным правомочным юридическим и физическим лицам необходимо выслать выражение заинтересованности на электронную почту: t.isaeva@capitalbank.kg

Вместе, с выражением заинтересованности необходимо выслать документы, подтверждающие Вашу правомочность: Для Юридических лиц, копии документов, определяющих организационно-правовую форму юридического лица, место регистрации и основной вид деятельности: - Свидетельство о гос. регистрации/перерегистрации. Для Индивидуальных предпринимателей: предоставить копию Свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или копию действующего патента (при этом вид деятельности должен совпадать с предметом и территорией закупки и охватывать минимум период до полной поставки товара и передачи по акту, сведения о наличии опыта представления аналогичных по характеру и объему услуг/товара в течение последних трех лет (заверенные или прошитые экземпляры договоров надлежащим образом), по годам, рекомендательные письма, сведения об основных позициях оборудования/техники, необходимых для выполнения услуг/поставки товара. Заполненная техническая характеристика с точным указанием наименования, спецификаций товара подписанная и заверенная печатью участника. В случае не предоставления заявка будет отклонена. Конкурсная заявка должна быть подписана руководителем организации. В случае, если конкурсная заявка не подписана руководителем организации, то к конкурсной заявке прикрепляется доверенность на другое лицо, дающее право подписи от имени Участника.

Заполненный конкурсный документ необходимо отправить по электронной почте: t.isaeva@capitalbank.kg либо по адресу: 720017, Кыргызская Республика, г. Бишкек. ул. Московская, 161. ОАО «Капитал Банк», начальнику АХО Исаевой Т., тел: +996 312 90-54-88,+996 312 31-30-30 + 108, +157, не позднее 14:00 часов «10»января 2022г.

1. Закупки будут проводиться методом неограниченного участия.